Установка в Windows

Для установки ПО TX SCADA необходимо запустить файл с расширением .exe и следовать инструкциям, отображаемым на экране.

Рекомендуемые системные требования:

- ОС: Windows 10 и более поздние версии

- Процессор: 2.50 ГГц

- Оперативная память: 8 ГБ

- Видеокарта: HD4000

- Место на диске: 30 ГБ

- Разрешение экрана: 1920x1080

Установка в Astra Linux

Для установки ПО TX SCADA необходимо запустить файл с расширением .deb и установить необходимые пакеты. Также можно произвести установку командой: dpkg -i txscada.deb.

Корректная работа ПО TX SCADA требует установки дополнительных пакетов, которые скачиваются из базового и расширенного репозитория.

Посмотреть и изменить список репозиториев можно в файле sources.list, который расположен по пути: /etc/apt/sources.list.

Пример содержания файла sources.list для Astra Linux 1.7 SE:

# Базовый репозиторий

deb https://dl.astralinux.ru/astra/stable/1.7\_x86-64/repository-base/ 1.7\_x86-64 main contrib non-free

# Расширенный репозиторий

deb https://dl.astralinux.ru/astra/stable/1.7\_x86-64/repository-extended/ 1.7\_x86-64 main contrib non-free

После изменения файла sources.list требуется запустить команду sudo apt update для обновления информации о репозиториях.

Рекомендуемые системные требования:

- ОС: Astra Linux SE 1.7 и более поздние версии

- Процессор: 2.50 ГГц

- Оперативная память: 8 ГБ

- Видеокарта: HD4000

- Место на диске: 30 ГБ

- Разрешение экрана: 1920x1080